​​​​​​**Утверждение типа средств измерений**

1. Техническая (технические условия или стандарт предприятия) и эксплуатационная документация (руководство по эксплуатации и/или паспорт и/или формуляр) фирмы-изготовителя СИ на русском языке.
2. Сертификат ISO 9001
3. Фотографии общего вида каждой модификации, фото заводского шильдика.
4. Образцы средств измерений в комплектации необходимой и достаточной для проведения испытаний в целях утверждения типа, либо выезд на завод изготовитель. (Настройка (подготовка/калибровка/юстировка и т.д.) СИ — ответственность Заказчика).
5. Данные о программном обеспечении (при его наличии).
6. Документы, подтверждающие соответствие обязательным требованиям, предъявляемым к данному типу средств измерений (ТР ТС, ГОСТ Р и т.д.).
7. Сертификат взрывозащиты для СИ с маркировкой Ех (при наличии врывозащищенных исполнений)
8. Протоколы заводских испытаний (при наличии).
9. Протоколы испытаний на IP (при наличии исполнений с защитой по IP).
10. Уведомление от изготовителя о начале осуществления предпринимательской деятельности в Федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии (только для российских производителей).
11. При необходимости указания в методике поверки эталонного оборудования, отличного от предложенного ИСПОЛНИТЕЛЕМ, ЗАКАЗЧИК предоставляет сканированные копии свидетельств о поверке на требуемые эталоны и протокол опробования методики поверки на этом оборудовании и(или) непосредственно эталонное оборудование для опробования методики поверки на территории ИСПОЛНЕНИТЕЛЯ во временное пользование, предусматривающее право владения и пользования.